[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.7.400.9
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	5	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
afn=ul. Andersa 48 58-304 Wałbrzych
nb=Odwodnienie i osuszeniem budynku zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 14 w Wałbrzychu. 
ab=ul. Dmowskiego 14 w Wałbrzychu 
ni=Wspólnota Mieszkaniowa
ai=ul. Dmowskiego 14, 58-300 Wałbrzych 
br=ogólnobudowlana
nk=Stanisław Marciniak/aktualizacja cen Mirosława Pawlik	
dt=09.01.2019r.	0
pcn=IV kw. 2018

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64,6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10,5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=8	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=siatka zbrojeniowa z prętów fi 6 mm o oczkach 15*15 cm	0
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=24,8

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=drut stalowy okrągły miękki	0
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,62

[RMS ZEST 10]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,16225

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,136614

[RMS ZEST 17]
ty=S	0
na=brona talerzowa bez ciągnika kpl.	0
id=13331	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04307

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	0
id=1478201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=110,4

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=środek gruntujący Eurolan 3K	0
id=1480402	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,89336

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Piasek uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,23

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,041042

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=pospółka	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,72452

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=żwir	0
id=1602499	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,04646

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=kostka kamienna rzędowa 14 cm	0
id=1630801	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,367846

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=krawężnik kamienny  20x25 cm	0
id=1631004	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11,918

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=glina budowlana	0
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,07965

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,10244

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,24112

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=folia kubełkowa	0
id=2390210	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=35,72544

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,144348

[RMS ZEST 97]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,73754

[RMS ZEST 106]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,296148

[RMS ZEST 111]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04307

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,500532

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,00552

[RMS ZEST 122]
ty=S	0
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,9202

[RMS ZEST 129]
ty=S	0
na=spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,615

[RMS ZEST 133]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=387,984126

[RMS ZEST 139]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=pręty żebrowane fi 6 mm	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=35,135375

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=opłata za składowanie gruzu	0
id=	0
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,024

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=listwa zakańczająca do foli kubełkowej	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=22,34

[RMS ZEST 146]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=OSUSZANIE I IZOLACJA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=106
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty izolacyjne ścian fundamentowych - ściana frontowa i tylna
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=107
nu=1.1

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0806-01	2-31	0806-01		0
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=10,54	10,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,54	1	10,54*1,0	elew frontowa					

[RMS 133]
nz=0,2945	0	0,2945
np=0
wa=0
wb=0
il=3,10403

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		0
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - przyjęto szacunkowo - wejście do budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2,45	2,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,45	1	2,45						

[RMS 133]
nz=9,13	0	9,13
np=0
wa=0
wb=0
il=22,3685

[RMS 129]
nz=2,7	0	2,7
np=0
wa=0
wb=0
il=6,615

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0104-03	4-01	0104-03		0
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=22,074	22,074		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,973	1	10,54*0,80*1,42	front					
wo=10,101	1	(5,40+6,40)*0,80*1,07	tył					

[RMS 133]
nz=6,41	0	6,41
np=0
wa=0
wb=0
il=141,49434

[POZYCJA]
id=83
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0316-01	1	0316-01		0
na=Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,97	1	10,54*1,42	front					
wo=12,63	1	(5,40+6,40)*1,07	tył					

[RMS 133]
nz=0,8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=22,08

[RMS 93]
nz=0,00523	0	0,00523
np=1
wa=0
wb=0
il=0,144348

[RMS 118]
nz=0,0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00552

[RMS 146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
na=Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,6	1	27,60						

[RMS 133]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=9,108

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-03	4-01	0610-03		0
na=Oczyszczenie ścian z resztek izolacji i ziemi przy użyciu szczotek stalowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,6	1	27,60						

[RMS 133]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,932

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-02	4-01	0203-02		0
na=Wyrównanie ścian  fundamentowych betonem  B-15  o  śr.gr. 8 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2,208	2,208		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,208	1	27,60*0,08						

[RMS 133]
nz=6,31	0	6,31
np=0
wa=0
wb=0
il=13,93248

[RMS 68]
nz=1,015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2,24112

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 97]
nz=2,07	0	2,07
np=0
wa=0
wb=0
il=4,57056

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-01	4-01	0322-01		0
na=Obsadzenie prętów spinających ściankę betonową wyrównującą istn ściany z cegieł i kamieni
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=115	115		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 133]
nz=0,75	0	0,75
np=0
wa=0
wb=0
il=86,25

[RMS 60]
nz=0,00086	0	0,00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0989

[RMS 52]
nz=0,002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0,23

[RMS 113]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,115

[RMS 147]
nz=0,305525	0	1,01*0,25*1,21
np=1
wa=0
wb=0
il=35,135375

[RMS 146]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-01	4-01	0202-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm - siatka zbrojeniowa z prętów fi 6 mm o oczkach 15*15 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=24,8	24,8		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24,8	1	24,80						

[RMS 133]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=2,48

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24,8

[RMS 6]
nz=0,025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0,62

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0636-01	0-29	0636-01		0
na=Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,6	1	27,60						

[RMS 133]
nz=0,068	0	0,068
np=0
wa=0
wb=0
il=1,8768

[RMS 28]
nz=0,0686	0	0,0686
np=1
wa=0
wb=0
il=1,89336

[RMS 146]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=9E-05	0	0,00009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,002484

[POZYCJA]
id=90
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0641-02	0-29	0641-02		0
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,6	1	27,60						

[RMS 133]
nz=0,2074	0	0,2074
np=0
wa=0
wb=0
il=5,72424

[RMS 25]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=110,4

[RMS 146]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0,00347	0	0,00347
np=0
wa=0
wb=0
il=0,095772

[POZYCJA]
id=91
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-32 0621-01	0-32	0621-01		0
na=Warstwa ochronna - folia kubełkowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,6	1	27,60						

[RMS 133]
nz=0,3276	0	0,3276
np=0
wa=0
wb=0
il=9,04176

[RMS 85]
nz=1,2944	0	1,2944
np=1
wa=0
wb=0
il=35,72544

[RMS 15]
nz=0,00325	0	0,00325
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0897

[RMS 146]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0,00717	0	0,00717
np=0
wa=0
wb=0
il=0,197892

[RMS 97]
nz=0,00605	0	0,00605
np=0
wa=0
wb=0
il=0,16698

[POZYCJA]
id=92
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-32 0621-04	0-32	0621-04		0
na=Zakończenie foli kubełkowej za pomocą listwy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=22,34	22,34		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,34	1	10,54+5,40+6,40						

[RMS 133]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=3,08292

[RMS 15]
nz=0,0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0,046914

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22,34

[RMS 146]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0105-03	4-01	0105-03		0
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=22,074	22,074		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,074	1	22,074						

[RMS 133]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=39,95394

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=10,54	10,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,54	1	10,54						

[RMS 133]
nz=0,1232	0	0,1232
np=0
wa=0
wb=0
il=1,298528

[RMS 53]
nz=0,037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=0,38998

[RMS 113]
nz=0,0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0,018972

[RMS 146]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0301-03	2-31	0301-03		0
na=Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce żwirowej nowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=10,54	10,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,54	1	10,54						

[RMS 133]
nz=1,2642	0	1,2642
np=0
wa=0
wb=0
il=13,324668

[RMS 57]
nz=0,0349	0	0,349*0,10
np=1
wa=0
wb=0
il=0,367846

[RMS 53]
nz=0,0288	0	0,0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0,303552

[RMS 56]
nz=0,0615	0	0,0615
np=1
wa=0
wb=0
il=0,64821

[RMS 113]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2108

[RMS 146]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=3,14	3,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,14	1	2,45+27,60*0,025						

[RMS 133]
nz=1,12	0	1,12
np=0
wa=0
wb=0
il=3,5168

[RMS 122]
nz=0,73	0	0,73
np=0
wa=0
wb=0
il=2,2922

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.I 1988	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=3,14	3,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,14	1	3,14						

[RMS 122]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,628

[POZYCJA]
id=98
pd=		 kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Opłata środowiskowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=3,14	3,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,14	1	3,14						

[RMS 2]
nz=1,6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=5,024

[POZYCJA]
id=99
pd=		  		 		0
na=Wykonanie zabezpieczenia przed kapilarnym podciąganiem wody i osuszenie budynku - system Aguapol
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie opaski ściany tylnej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=108
nu=1.2

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=11,8	11,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	11,80	tył					

[RMS 133]
nz=0,1489	0	0,1489
np=0
wa=0
wb=0
il=1,75702

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0404-01	2-31	0404-01		0
na=Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=11,8	11,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	11,80						

[RMS 133]
nz=0,4096	0	0,4096
np=0
wa=0
wb=0
il=4,83328

[RMS 58]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=11,918

[RMS 53]
nz=0,0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0,18762

[RMS 60]
nz=0,0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00354

[RMS 113]
nz=0,0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04956

[RMS 146]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0202-01	2-31	0202-01		0
na=Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa  grub.po zagęszcz. 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=5,9	5,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,9	1	11,80*0,50						

[RMS 133]
nz=0,0432	0	0,0432
np=0
wa=0
wb=0
il=0,25488

[RMS 55]
nz=0,1228	0	0,1228
np=1
wa=0
wb=0
il=0,72452

[RMS 113]
nz=0,01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0,059

[RMS 146]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0,0141	0	0,0141
np=0
wa=0
wb=0
il=0,08319

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0202-03	2-31	0202-03		0
na=Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=5,9	5,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,9	1	#p23						

[RMS 133]
nz=0,0966	0	0,0966
np=0
wa=0
wb=0
il=0,56994

[RMS 59]
nz=0,0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0,07965

[RMS 53]
nz=0,0271	0	0,0271
np=1
wa=0
wb=0
il=0,15989

[RMS 56]
nz=0,0675	0	0,0675
np=1
wa=0
wb=0
il=0,39825

[RMS 113]
nz=0,008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0472

[RMS 146]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0,0073	0	0,0073
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04307

[RMS 111]
nz=0,0073	0	0,0073
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04307

[RMS 10]
nz=0,0134	0	0,0134
np=0
wa=0
wb=0
il=0,07906

[SUMA KONTROLNA]
58B3F5A3D2ABB7F89A14087860871C2C
